Krzelów, dnia 19.12.2022.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Macieja Rataja w Krzelowie**

Krzelów 39

28-340 Sędziszów

tel./fax + 41 3811029

zsckpkrzelow@op.pl

www.zsckpkrzelow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprzedaż opryskiwacza rolniczego

 Zespół Szkół CKR w Krzelowie zaprasza do składania ofert na sprzedaż opryskiwacza rolniczego przyczepianego KRUKOWIAK Apollo 2000/21/PHN

1. Opis przedmiotu sprzedaży :

##  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

|  |  |
| --- | --- |
|   | - Zbiornik o pojemności 2000 litrów wykonany z polietylenu. W jednej bryle ukryte są trzy zbiorniki: główny, na czystą wodę oraz do mycia rąk. |
|   | - Belka polowa o szerokości 21 m. Rozkładana hydraulicznie zależnie (obustronnie) belka o konstrukcji przestrzennej. Siłownik do stabilizacji wymuszonej w wyposażeniu standardowym. Sterowanie belką odbywa się dzięki dźwigniom przeniesionym do kabiny ciągnika a połączonych z rozdzielaczem zamontowanych na opryskiwaczu. Tylko jedna para przewodów zasilających rozdzielacz hydrauliczny.  Belka dzielona standardowo na 5 sekcji, odchyla się do przodu i do tyłu po zderzeniu z przeszkodą, zabezpiecza oprawy rozpylaczy i rozpylacze przed uszkodzeniem |
|   | - Instalacja oświetleniowa |
|   | - Oprawy pięciorozpylaczowe KRUKOWIAK z zaworkami przeciwkroplowymi umieszczone na rurce kwasoodpornej w odległości co 50 cm - pozwalają na szybką zmianę rozpylaczy |
|   | - Rozpylacze szczelinowe TeeJet TT 03 i 04 |
|   | - Sześciosekcyjna pompa włoskiej firmy COMET - BP 205 - zapewnia odpowiednią wydajność, a sześciokątny układ głowic eliminuje pulsację cieczy |
|   | - Zawór włoski ARAG z kompensacją ciśnienia, gdzie wyłączenie jednej lub kilku sekcji nie powoduje spadku (wzrostu) ciśnienia  na pozostałych |
|   | - Manometr glicerynowy podziałka co 0,1 bar w przedziale 0-5 bar |
|   | - Rozwadniacz górny ARAG umieszczony w sicie wlewowym pod pokrywą |
|   | - Mieszadło inżektorowe ARAG bezpośrednio poprowadzone od pompy, zapewnia utrzymanie jednakowego stężenia cieczy roboczej |
|   | - Trzy stopnie filtrowania poza sitem wlewowym: filtr ssawny i filtr samoczyszczący przy zaworze sterującym oraz filterki w oprawach rozpylaczy. Wkłady filtrów ssącego oraz samoczyszczącego wykonane ze stali nierdzewnej |
|   | - Malowanie proszkowe całości konstrukcji stalowej maszyny – daje doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne |
|   | - Dyszel przegubowy umożliwiający kopiowanie śladów ciągnika na uwrociach |
|   | - Wałek przegubowo-teleskopowy |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-rozwadniacz boczny

-eżektor do napełniania zbiornika (wąż 6m)

-koła 270/95 R32 (11,2x32)

-easy 180

IDKT- rozpylacze dwustrumieniowe, przeciwznoszeniowe; ceramika

RSM- dysza PSP (2 komplety)

1. Warunki składania ofert
2. Oferty należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 28.122022 do godziny 9.00
* Na adres e-mail zsckpkrzelow@op.pl
* Na adres: Zespół Szkół CKR w Krzelowie

 Krzelów 39, 28-340 Sędziszów

* Dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół CKR w Krzelowie
1. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto w złotówkach
2. Oferta powinna zawierać dane kontaktowe/ nazwę firmy lub dane osobowe nr tel lub e-mail
3. Ogłoszenie wyboru nastąpi do 29.12.2022 do godz. 15.00
4. Warunki płatności:

Przelew na konto w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT

1. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru którymi kupujący będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100% cena

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.